**Bestelformulier**

Voor het meten van verkeer door middel van telslangen hebben wij een zeer compleet programma materialen, geselecteerd door onze jarenlange ervaring en het testen van vele verschillende producten. U kunt het formulier uitprinten, invullen en naar ons toe mailen.

Deze materialen zijn te bestellen door het formulier te mailen naar info@dinaf.nl

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aantal** | **Afbeelding** | **Omschrijving** |
| 5 |  | Verkeerstelslang. Duurzame natuur-rubberen slang, 13 mm buitendiameter, 6,5 mm binnendiameter.Geschikt voor alle Dinaf apparatuur.**Per Rol te bestellen. (rol = 40 mtr.)** |
|  |  | Eindklem. Stalen plaat met spijker/schroefgaten en een afneembaar beugeltje om de slang onder te bevestigen. Afm.: 5 x 6,5 cm. **Per 10 stuks te bestellen** |
|  |  | Zware eindklem. Roestvaststalen m-vormige plaat met spijker/schroefgaten en een afneembaar beugeltje om de slang onder te bevestigen. Afm.: 8 x 8 cm.**Per 10 stuks te bestellen** |
|  |  | Canvasklem. Flexibele, heropenbare slangbevestiging. Bestand tegen veelvuldig overreden worden, daardoor uitstekend geschikt om de slang in het midden van de weg een extra fixering te geven. Afm.: 11 x 2,5 cm.**Per 10 stuks te bestellen** |
|  |  | Lange piket. Metalen buisje met twee lange pennen voor gebruik in bermen en bij slechte klinkerverharding. Lengte 30 cm.**Per 4 stuks te bestellen** |
|  |  | Zware piket. Eindklem met aangelast grondanker voor het zwaardere werk in brede bermen. Lengte 30 cm.**Per 5 stuks te bestellen** |
|  |  | Stalen nagel 7,5 cm. **Per 25 stuks te bestellen** |
|  |  | Stalen nagel 10 cm.**Per 25 stuks te bestellen** |
|  |  | Rol tape. Voorkomt het doorglijden van de slang in eindklemmen en piketten.**Per 5 stuks te bestellen** |
|  |  | Eindstop. Om het uiteinde van de slang af te sluiten.**Per 10 stuks te bestellen** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aantal** | **Afbeelding** | **Omschrijving** |
|  | Afbeelding met pen, cosmetisch  Automatisch gegenereerde beschrijving | Verlengpijpje. Voor het verlengen van een slang in de berm. Niet geschikt voor het gedeelte van de slang dat op het wegdek ligt. Lengte 7,5 cm. **Per 10 stuks te bestellen** |
|  | Afbeelding met pen  Automatisch gegenereerde beschrijving | Reduceerventiel. Vermindert de luchtdruk voordat deze de teller bereikt. Wordt o.a. gebruikt om onderscheid te maken tussen fietsers en motorvoertuigen. Lengte 7,5 cm. **Per 10 stuks te bestellen** |
|  | Afbeelding met apparaat  Automatisch gegenereerde beschrijving | Kunststof slangklem. Alternatief voor tape. **Per 10 stuks te bestellen** |